Vertriebsbüro Henning Leiser

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

                   
Ausschreibungstext VES-L131BSA

Pos: 1		Streckmetalldecke für den Außenbereich, Typ: VES-L131BSA
	Montageort: ________________________ (Bsp. Vordach)
bestehend aus Streckmetalldeckenelemente, gemäß Pos. 2.1 bis 2.2 
und der dazugehörigen passenden Unterkonstruktion, gemäß Pos. 3
Auf der Unterseite der Streckmetalldeckenfläche ist kein Rahmen sichtbar.
Im Verlauf des Doppel-Einhängeprofils (Plattenstirnseite) erfolgt die Montage 
mit 20mm Fuge. Im Verlauf des der Plattenlängsseite erfolgt die Montage auf Stoß.
Die Abhanghöhe ist _______ mm bis __________ mm

		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 / Fax.: 06401-22388-20
				Homepage: http://www.Leiser-Systeme.de

Pos. 2.1	Streckmetalllangfeldplatten für das Deckensystem gemäß Pos. 1
	aus Aluminium AL99,5, Kantung: E1 ohne sichtbarer Rahmen. 
Aussteifungsrahmen in der Kassetteninnenseite verschweißt. Kassettenhöhe: 40mm.
		Die Stirnseitenkantung wird mit einer Einhängekantung versehen,
		welche in die Einhängeprofile der Unterkonstruktion gemäß Pos. 1.2
		bündig eingehängt werden.
Die Deckenplatten müssen allseitig hängend mit Feuchtraumgeeigneten Pulver gepulvert werden, damit die Deckenplatten einen optimalen Schutz von Umwelteinflüssen besitzen.
Format der Langfeldplatte: 	......... x ......... mm
		Masche: 			42 x 16 x 3 x 2 mm
		Vormaterial:			Aluminium AL99,5
		Beschichtung:			allseitig pulverbeschichtet nach VES-RAL 9006
		Menge:			____________ m²		Preis: € ________________

Pos. 2.2	Rüstkosten für Positionswechsel in einem anderen Plattenformat
		Menge:			____________ Stück Positionswechsel

Pos. 2.3	Streckmetalllangfeldplatten wie unter Pos. 2.1 beschrieben, jedoch
	Länger / Breite als die Hauptposition
Format der Langfeldplatte: 	......... x ......... mm
		Menge:			____________ m²		Preis: € ________________

Pos. 3		Die Unterkonstruktion bestehend aus Doppeleinhängeprofile bestehend aus 2,0mm
		Aluminium AL99,5, Kantung 10/30/40/116/40/30/10 und Rostwinkel, Kantung 30/30 
als Queraussteifung, bestehend aus 2,0mm verz. Stahl mit einer mind. C3L Beschichtung, welche mittels Noniushänger in C3L Qualität von der Rohdecke abgehängt werden. Die 
Verschraubung der Bauteile erfolgt mittels Schrauben M6 nach DIN733 aus mind. A2!
		Abhanghöhe: _________ bis ________mm
		Menge:			____________ m²		Preis: € ________________

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Vertriebsbüro Henning Leiser

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

                   
Ausschreibungstext VES-L131BSA

Pos. 4		Wandanschluss bestehend aus einem Rand-Einhängeprofil aus Aluminium
		AL99,5 
		Menge:		____________ m²			Preis: € ________________

Pos. 5		Zur Sicherung gegen Umwelteinflüsse, wie Windlasten, werden die Deckenplatten
		sowohl im Randbereich, wie auch innerhalb der Fuge des Doppel-Einhängeprofils
		mittels Sicherungsbleche gesichert. Die Anzahl erfolgt nach Herstellervorgabe und
		nach statischer Berechnung, jedoch im Mindestabstand von 500mm entlang der
		Doppel-Einhängeprofile und Rand-Einhängeprofile
 		Menge:		______________ / Sicherungen	Preis: € ________________

Pos. 6a	runder Ausschnitt für Einbaudownlights / Springler / Drallauslässe mit einem
		Durchmesser von ________ mm. Der Ausschnitt wird Richtung Deckenhohlraum
		mit einem zusätzlichen werkseitig aufgeschweißten Verstärkungsring ausgesteift.
		Die Breite des Verstärkungsrings ist mit der Bauleitung abzustimmen und darf 20mm
		Breite nicht überschreiten.
		Menge:		______________ / Ausschnitte	Preis: € ________________

Pos. 6b	runder Ausschnitt wie unter Position 6a beschrieben, jedoch mit einem Durchmesser
		von __________ mm
 		Menge:		______________ / Ausschnitte	Preis: € ________________

Pos. 6c	eckiger Ausschnitt, sonst wie unter Pos. 6a beschrieben, jedoch mit einem Ausschnitt-
		format von ________ x ________ mm 
		Menge:		______________ / Ausschnitte	Preis: € ________________

Pos. 7		Erstellung einer projektorientierte Statik, mit Berücksichtigung der Windlasten 
		Menge:		1 Stück				Preis: € ________________

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de