Vertriebsbüro Henning Leiser

ME-Gridal 5/10/12/20 - EINLEGERASTERDECKE

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01	Liefern und montieren einer ungelochten ME-Gridal 5 
(Alternativ 10,12,20mm) Rasterdecke einschließlich der 
systemkonformen Unterkonstruktion 

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

Die Gridal 5-Raster aus 0,3mm verzinkten Stahlblech werden 
werkseitig im Farbton ähnlich RAL 9016 gefertigt und passend zu den systemkonformen Unterkonstruktion, bestehend aus Profilen in der Länge
von 2400mm/1200mm/600mm geliefert und montiert. Die Zellenaufteilung 
der Raster ist 100x100mm.

Die Abhängung der systemkonformen Unterkonstruktion erfolgt mit
Schnellabhängern welche mittels bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln
an der Rohdecke befestigt werden.

Die ME-Gridal 5 Einlege-Raster im Format von 1200x600mm werden in die 
Unterkonstruktionsprofile eingehängt und verhakt, sodass ein geschlossenes
Deckenbild ersichtlich wird, ohne sichtbare Unterkonstruktion, da diese voll 
Im System mit eingebunden ist.

Die Abhängehöhe von der Rohdecke bis Unterkante Breitstegraster 
beträgt:	....................... mm

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Die Aufkantung der unter Position 01 beschriebenen Einlegerastern und systemkonforme Profile werden in perforierter Oberfläche ausgeführt.
		Perforationstyp:	Standardlochung 2,0mm / 15% freier Querschnitt
					Microperforation 1,3mm / 22% freier Querschnitt

Menge:	....................... Stück

		Material:	€ .................. / Stück
		Lohn:		€ .................. / Stück
		Einh.-Preis:	€ .................. / Stück

		

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Vertriebsbüro Henning Leiser

Pos: 03	Zulage für das werkseitige einkleben von schwarzen Akustik-Vlies in
		die gelochten Einlegeelemente, wie in Position 02 beschrieben

Menge:	....................... Stück

		Material:	€ .................. / Stück
		Lohn:		€ .................. / Stück
		Einh.-Preis:	€ .................. / Stück

Pos: 04	Der Wandanschluss besteht aus einem 4000mm langen 
Randwinkel L20x40mm aus verzinkten Stahlblech. 
Die Oberflächenbeschichtung ist mit den ME-Gridal15 Einlegeraster 
identisch.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de